**中北大学动火作业申请表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  | 申请人 |  | 作业证编号 |  |
| 动火事项 |  | 动火地点 |  |
| 动火方式 | □电焊 □气焊（割） □喷灯 □电钻 □砂轮 □其他  |
| 计划动火时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 |
| 动火作业负责人 |  | 动火人 |  | 现场监护人 |  |
| 动火作业中的危险因素分析 | □明火 □火花 □带电 □易燃易爆物质 □炽热物 □高温熔融物 □其他  |
| 动火施工单位己釆取的安全措施及承诺 | 1.动火施工单位己釆取了以下安全措施，保证动火作业期间的安全：（1）现场已配备灭火器 具、其他灭火器材有 。（2）现场存在有易燃易爆物品 ，动火作业时，能清理和移除。（3）现场有专人监护，监护人 。2.动火施工单位承担因动火作业造成火灾损失的责任。 施工单位负责人签字： 年 月 日 |
| 申请单位审批意见 |  动火条件、动火时间、动火作业人员资格符合有关规定，已制定相应安全操作、现场监护、应急处置等管控措施。 负责人签字： 年 月 日 |
| 安全保卫部备案意见 |   备案人签字： 年 月 日 |
| 动火作业安全规定 | 动火前“八不”：1.防火、灭火措施没落实不动火。2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。6.储存易燃易爆物品的实验室、库房和场所未采取安全措施，危险性未消除不动火。7.未有配备灭火器材或器材不足不动火。8.现场安全负责人不在场不动火。动火作业“四要”、“六必须”：1.“四要”，现场安全负责人要坚守岗位；现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全隐患，立即停止动火；一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救；动火作业人员要严格执行安全操作规程。2.“六必须”，必须清理周边可燃物和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔；必须配备相应的消防器材，保障消防用水；必须在现场设置警戒线或者安全标识；必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉；必须安排专门人员进行现场全程监护动火后“一清”：完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 |
| 完工验收 |  我确认此工作已完成，现场已恢复到安全状态。  现场监护人签字： 年 月 日 |

|  |
| --- |
| 动火作业人员证件复印件（身份证、上岗资格证） |
|  |

注：《申请表》一式两份，由现场作业人员随身携带，作业完成后分别交回申请单位、安全保卫部备查。